滨州市中心医院门诊二层连廊西南房间（创面修复中心）改造项目以院内询价方式组织进行，现将有关事项公告如下：

一、项目概况

1.项目名称：门诊二层连廊西南房间（创面修复中心）改造项目

2.项目内容：详细要求请详见（附改造明细）

3.项目预算：4.61万元。

二、报名开始与截止时间

2026年10月20日至2026年10月23日下午17：00时（北京时间）

三、开标时间及地点：
1、时间：2026年10月26日10：00（北京时间）

2、地点：滨州市中心医院科教楼三楼会议室

3.拟参会投标人需将报名表（见附件）加盖公司公章在报名结束前,提交至医院科教楼三楼总务科，本项目不接受电话报名。

四、发布媒体

《滨州市中心医院》官网（www.bzszxyy.com）发布。

五、采购项目联系人及方式：

 联系人：李志勇 联系电话：0543-5326812  13176283288六、投标人资质要求

1.在国内注册，具备独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.具备有效的营业执照，具有相应的经营范围且有能力完成本项目的全部要求；

3.本项目不接受联合体报价。

七、注意事项

将营业执照原件复印件、委托人身份证复印件、联系电话、加盖公章后的法定代表人授权委托书（若为法人须附法人身份证）及投标人资格要求相关内容、报价单（见附件）一式三份装订密封后加盖公章，与开标前交于指定人员。

附件1：报名表
报 名 表

	项目名称
	公司名称
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附件2：报价表一
	滨州市中心医院门诊二层连廊西南房间（创面修复中心）改造项目报价表

	序号
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程数量
	全费用综合
单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	铝合金隔断
1.100mm厚铝合金材质
2.玻璃品种:8m厚钢化玻璃
3.含门及所有辅材
4.颜色及高度满足建设单位要求
	m²
	79.50 
	
	
	

	2
	
1.原有墙面装饰层铲除
2.满刮腻子三遍
3.乳胶漆二遍
	m²
	198.00 
	
	
	

	3
	生态板制作护士站
1.所用材料满足环保要求
2.形状及布局及颜色满足建设单
位要求
3.含龙骨及辅材
4.内装强电插座、数量满足建设
单位要求
5.按中心线长度计算
	m
	3.30 
	
	
	

	4
	强电线路改造
1.原有线路拆改
2.紫外线无菌灯安装
3.开关及插座敷管布线、2个摄像头敷管布线采用国标 WDZR-BV-2.5mm²、网线等.
4.满足建设单位要求
	项
	1.00 
	
	
	

	5
	安装强电插座
1.规格及位置满足建设单位要求
	套
	30.00 
	
	
	

	6
	开关安装
1.规格及位置满足建设单位要求
	套
	6.00 
	
	
	

	7
	照明灯具安装
1.用300*600长条LED灯
2.合拆改吊顶及灯具安装位置满
足建设单位要求
	套
	13.00 
	
	
	

	8
	给水、排水管道改造、地面扩孔
	项
	1.00 
	
	
	

	9
	洗手台
	个
	1
	
	
	

	10
	顶子改造、修复（顶灯拆卸、隔断通顶与顶子、龙骨、石膏板封堵、封堵顶灯孔）
	项
	1
	
	
	

	11
	竣工清理保洁及垃圾外运
	项
	1.00 
	
	
	

	12
	合计
	
	
	
	
	

	说明：表格内的全费用综合单价，除特殊说明外，已经包括人工费、机械费、材料费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。


